**PRZEDMIOT OPRACOWANIA**

Przedmiotem opracowania jest określenie sposobu zagospodarowania działki o elementy wyposażenia placu zabaw przy strażnicy OSP Felicjanów.

**LOKALIZACJA**

Teren działki nr ewid. 212/1, miejscowość Felicjanów, obręb Felicjanów, powiat poddębicki, województwo łódzkie.

**ZAGOSPODAROWANIE TERENU**

Wyposażenie placu zabaw obejmuje:

* 1. **Zestaw zabawowy** o konstrukcji  wykonanej z drewna klejonego składający się ze ślizgu metalowego wraz z wieżą, drabinki lub ze schodami, części do wspinaczki i ześlizgu oraz kładki linowej.  Zestaw montowany na kotwach stalowych, odizolowany od podłoża. Całość wykonana zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia na publiczne place zabaw – **1 sztuka**,
	2. **Huśtawka podwójna wahadłowa** z siedziskiem płaskim i kubełkowym, siedziska zawieszone na łańcuchach wykonanych ze stali nierdzewnej, elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo, huśtawka mocowana do podłoża na stałe. Całość wykonana zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia na publiczne place zabaw – **1 sztuka**,
	3. **Bujak na sprężynie** malowanej proszkowo, zabezpieczonej antykorozyjnie. Całość wykonana zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia na publiczne place zabaw - **1 sztuka**,
	4. **Huśtawka wagowa** wykonana ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo, zamocowana na podporze o takiej samej konstrukcji. Huśtawka mocowana do podłoża na stałe. Całość wykonana zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia na publiczne place zabaw - **1 sztuka**,
	5. **Ławka z oparciem** o konstrukcji wykonanej ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Elementy złączne ocynkowane oraz zabezpieczone nakładkami z tworzywa. Siedzisko oraz oparcie wykonane z desek z drewna bezrdzeniowego impregnowanego metodą próżniowo-ciśnieniową. Konstrukcja urządzenia montowana bezpośrednio w gruncie poprzez zabetonowanie – **2 sztuki,**
	6. **Kosz na śmieci** wolnostojący/na stałe mocowany do podłoża, wykonany z drewna impregnowanego/metalowy, malowanego lakierobejcą, z wkładem metalowym ocynkowanym, wyjmowanym – **1 sztuka.**