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Karta Oferowanego Przedmiotu Zamówienia


„ Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Uniejów w ramach  projektu:" Autobusy dla szkół z łódzkiego"
	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	OKREŚLENIE PARAMETRÓW OFEROWANEGO przedmiotu zamówienia LUB OKREŚLENIE CZY OFEROWANY PRZEDMIOT SPEŁNIA CZY NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ

	Parametr
	Wymagania / Opis
	Parametry oferowane

	Rok produkcji:
	Fabrycznie nowy ,rok produkcji nie starszy niż 2025
	Rok produkcji………………
marka: …................,
 typ/ model: …............,

	Spełnianie wymogów przez autobus:
	Autobus spełnia wymagania zawarte w §22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA *

	Klasa autobusu
	Klasa II
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA *

	Okres udzielonej gwarancji:
	min. 24 miesiące - kryterium oceny ofert

	Zgodnie z ofertą: …. miesięcy

	Długość
	 Minimum 10,76 m do  12,01 m	
	Wskazać ……………….m

	Szerokość
	 2,50 m- 2,55 m
	Wskazać ……………….m

	Wysokość
	3,40 m- 3,50m
	Wskazać ……………….m

	Drzwi
	Sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	
	Układ 1-2-0
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Klimatyzacja
	Przestrzeni pasażerskiej z funkcją grzania
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Fotel kierowcy
	Z poduszką pneumatyczną, z zagłówkiem
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Siedzenia pasażerów
	Ergonomiczne, z pasami bezpieczeństwa, dostosowane do dzieci
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Oświetlenie
	Wewnętrzne i zewnętrzne LED
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Okna
	Jednoczęściowa szyba czołowa
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	
	Szyby boczne pojedyncze 
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	
	Lusterka boczne podgrzewane i sterowane elektrycznie 
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Komputer pokładowy
	Z kontrolą zużycia paliwa
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Systemy ADAS/GSR
	Kamera cofania, system zmęczenia, ISA, blokada alkoholowa 
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Pasy bezpieczeństwa
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe na miejscach eksponowanych, na pozostałych miejscach  dopuszczalne pasy dwupunktowe
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Wyjścia awaryjne
	Dwa wyłazy dachowe
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Winda
	Dla osób niepełnosprawnych
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Pojemność pasażerska
	Min. 41 siedzących + wózek  inwalidzki + kierowca + ok. 15 stojących 
maks 47 siedzących + wózek inwalidzki  + kierowca
	(wskazać ile) ……. 
………………………………
…………………………….szt

	DMC
	do 18 000 kg
	(wskazać ile)……………….kg

	Pojemność silnika
	ok. 6,7 dm³
	(wskazać ile)……………….dm3

	Moc silnika
	ok. 235 kW 
	(wskazać ile)……………….kW

	Moment obrotowy 
	Minimum 1000Nm
	(wskazać ile)……………….Nm

	Typ silnika
	Diesel, 6-cylindrowy, tylny
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Norma emisji
	EURO 6 Step E
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Układ wtryskowy
	Common Rail
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Oczyszczanie spalin
	Hi-eSCR (bez EGR)
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Skrzynia biegów 
	Mechaniczna 
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Hamulce
	Pneumatyczne, dwuobwodowe
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Hamulec postojowy
	Na tylne koła
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Zawieszenie
	Pneumatyczne z samopoziomowaniem
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Nagłośnienie
	System audio do komunikatów	
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Lakier	
	Akrylowy koloru pomarańczowego
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Konstrukcja
	Ze stali nierdzewnej lub innej dodatkowo zabezpieczonej antykorozyjne
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Bezpieczeństwo 
	Miejsce z przodu i z tyłu po lewej stronie pojazdu na wysokości od 60 cm do 180 cm od powierzchni jezdni przeznaczone na umieszczenie tablicy ze znakiem „STOP”, określonej w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wyposażone w urządzenie uwidaczniające tę tablicę sterowane z miejsca kierowcy; działanie urządzenia powinno być automatyczne po otwarciu drzwi autobusu i sygnalizowane kierowcy lampką kontrolną koloru czerwonego; powinna istnieć możliwość wyłączenia tej funkcji
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	
	Ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy, o którym mowa w § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, t.j. z dnia 29 lutego 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 502) , włączający się wraz ze światłami awaryjnymi automatycznie przy otwartych drzwiach; powinna istnieć możliwość wyłączenia tej funkcji przez kierowcę
	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Dokumentacja
	Wszystkie konieczne dokumentacje dopuszczenia pojazdu do ruchu publicznego (w tym homologacja lub dokument równoważny) umożliwiające rejestrację pojazdu (komplet dokumentów, w tym zaświadczenie o przeprowadzeniu badania UDT na windę do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich).

	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	
	
	

	Oznakowanie 
	Oznakowanie autobusu poprzez zamieszczenie logotypu promocyjnego
województwa łódzkiego oraz informacji
„AUTOBUSY DLA SZKÓŁ Z ŁÓDZKIEGO
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”, a także
cechami identyfikującymi właściciela (nazwa, logo) – według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia – Przykładowa wizualizacja oznakowania pojazdu.

	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA


 
